Príloha č. 3: Odpočet splnenia technických parametrov zákazky

Názov zákazky: Žitnoostrovský jarmok 2016 – lezecká stena

Minimálne technické parametre, resp. všeobecné parametre zákazky stanovené verejným obstarávateľom	Technická špecifikácia 
navrhnutá uchádzačom	
Zabezpečenie lezeckej steny vrátane jej dovozu, montáže, ukotvenia, demontáže, odvozu a všetkých ostatných nákladov spojených s predmetom obstarávania.		
Výška lezeckej steny: minimálne 7 metrov.		
Materiál lezeckej steny: bezpečný na lezenie aj v daždi, resp. v silnom vetre.		
Dĺžka čistej plochy určenej na lezenie: minimálne 5 metrov.		
Potrebné miery na postavenie zostavy: 15 m x 45 m.		
Súčasťou lezeckej steny musí byť ľanová dráha s minimálnou dĺžkou 30 metrov – brať do úvahy bezpečný sklon ľanovej dráhy.		
Vybavenie: vrátane všetkej potrebnej istiacej a bezpečnostnej techniky.		
Obslužný personál: minimálne 3 osoby.		
Cena služby pre účastníkov jarmoku: bezplatne.		
Dátum dopravenia a montáže lezeckej steny: najneskôr do 21.09.2016, 20:00 hod. 		
Dátum demontáže a odvozu lezeckej steny: po 25.09.2015, 12:00 hod.		

V.................................., dňa..................................

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača
pečiatka, podpis